璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程

项目施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

为保证璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目，达成如下协议：

1. 项目名称：璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目。

二、项目建设内容及规模、资金：详见附件璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目单价清单表。

三、甲乙双方的责任

1. 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。

1. 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

质、按量完成项目建设任务。

1. 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

1. 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

进行施工，并按时完成工程建设。

1. 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

1. 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

四、工程建设工期要求：整个工期要求在2023年10月13日前全面完工。

五、工程款及拨付方式

该工程实行总价控制，单价据实结算，最终结算价款=已完成的合格工程量×中标的全费用清单清单单价×0.95。工程总价为247010.83元（贰拾肆万柒仟壹拾元捌角叁分整）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、其他事项

本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇农业服务中心一份，八塘镇党政办一份。本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

甲方代表：

经办人：

乙方：

乙方代表：

2023年7月26日

|  |
| --- |
| 璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程单价清单表 |
| 编制单位：重庆市璧山区八塘镇人民政府 |
| 序号 | 工程位置 | 子项名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | **金额（元）** | 备注 |
| 长 | 宽 | 高 | 工程量 |
| 1 | 青云村1组罗阳友 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 22.7 | 20.1 | 0.15 | 68.4405 | 580.65  | **39739.98** |  |
| C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 9.8 | 7.4 | 0.15 | 10.878 | 580.65  | **6316.31** |  |
| 2 | 青云村6组张正富 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 23.2 | 20 | 0.15 | 69.6 | 580.65  | **40413.24** |  |
| 新修明沟 | 1.内空：0.3（宽）\*0.4（高）；2.M7.5浆砌条石边沟；3.10cm厚C20砼搪底；4.开挖沟槽；5.条石安装；6.搪底；7.养护 | 元/m | 20 |  |  | 20 | 341.20  | **6824.00** |  |
| 水篦子安装 | 1.70cm长水篦子购买；2.安装 | 元/个 | 12 |  |  | 12 | 190.00  | **2280.00** |  |
| 3 | 石庙村1组李定富 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 24.2 | 6.3 | 0.15 | 22.869 | 580.65  | **13278.88** |  |
| 4 | 石庙村2组陶文献 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 8.3 | 7.6 | 0.15 | 9.462 | 580.65  | **5494.11** |  |
| 5 | 石庙村2组陶德超 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 36.5 | 8 | 0.15 | 43.8 | 580.65  | **25432.47** |  |
| C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 10.5 | 5.5 | 0.15 | 8.6625 | 580.65  | **5029.88** |  |
| 人工平整 | [项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压 | 元/m³ | 10.5 | 5.5 | 0.15 | 8.6625 | 100 | **866.25** |  |
| 6 | 石庙村2组向明云 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 17 | 4 | 0.15 | 10.2 | 580.65  | **5922.63** |  |
| 人工挖方 | [项目特征]1.土石比：综合考虑；2.开挖；3.转运 | 元/m³ | 17 | 4 | 0.15 | 10.2 | 100 | **1020.00** |  |
| 7 | 石庙村2组向昌福 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 15.5 | 4.6 | 0.15 | 10.695 | 580.65  | **6210.05** |  |
| 人工平整 | [项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压 | 元/m³ | 15.5 | 4.6 | 0.15 | 10.695 | 100 | **1069.50** |  |
| 8 | 石庙村2组宾克玲 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 18.7 | 7.5 | 0.15 | 21.0375 | 580.65  | **12215.42** |  |
| 人工填方 | [项目特征]1.土石比：2:8；2.回填；3.碾压 | 元/m³ | 18.7 | 7.5 | 0.15 | 21.0375 | 100 | **2103.75** |  |
| 9 | 三元村5组下伍房 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 22.5 | 13 | 0.15 | 43.88 | 580.65  | **25478.92** |  |
| C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 16.6 | 9.7 | 0.15 | 24.15 | 580.65  | **14022.70** |  |
| 10 | 三元村5组新湾 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 16 | 5.5 | 0.15 | 13.2 | 580.65  | **7664.58** |  |
| 11 | 三元村5组大湾 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 16.8 | 7.7 | 0.15 | 19.404 | 580.65 | **11266.93** |  |
| 人工平整 | [项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压 | 元/m³ | 16.8 | 7.7 | 0.15 | 19.404 | 100 | **1940.40** |  |
| 12 | 三元村6组马滩河 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 5.2 | 2.5 | 0.15 | 1.95 | 580.65  | **1132.27** |  |
| C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 9.2 | 7.3 | 0.15 | 10.074 | 580.65  | **5849.47** |  |
| 人工填方 | [项目特征]1.土石比：2:8；2.开挖；3.转运 | 元/m³ | 5.2 | 2.5 | 0.15 | 1.95 | 100 | **195.00** |  |
| HDPE管-φ600钢带增强HDPE螺旋波纹管 | 1.成品波纹管安装 | 元/m | 7 |  |  | 7 | 408.95  | **2862.65** |  |
| 13 | 三元村6组齐龙穴 | C30砼厚150mm | 1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料 | 元/m³ | 18.6 | 8.1 | 0.15 | 22.599 | 580.65  | **13122.11** |  |
| 人工平整 | [项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压 | 元/m³ | 18.6 | 8.1 | 0.15 | 22.599 | 100 | **2259.90** |  |
| **合计** |  | **260011.41** |  |