**璧泉街道华龙机电学院至林场森林防火道路安防设施安装工程预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **主要工作内容** | **单位** | **工程量（暂估）** | **最高限价单价** | **最高限价合价（元）** | **备注** |
| 1 | 波形梁钢护栏及配套材料 | 产品规格（国标C级，含配套产品）：  1.标准板型号为4320mm×310mm×85mm×2.5mm。  2.立柱为114mm×2100mm×4.5 mm，立柱间距4m，采用Q235冷弯型钢产品，热镀锌表面处理，配同规格规格端头、防阻块、防水帽、螺栓、垫片等。 | 米 | 100 | 157.13 | 15713 |  |
| 2 | 护栏端头 | 产品规格（含配套产品）：  1.采用圆头式端头，型号为国标D-I型，采用Q235冷弯型钢产品，热镀锌表面处理。具备防腐防锈性能。 | 个 | 16 | 60 | 960 |  |
| 3 | 示警桩 | 立柱为φ114×4钢管，总长100cm，其中路面以上桩身高80cm，路面以下深20cm，桩身粘贴黄黑相间Ⅳ类反光膜，立柱间距2m。 | 个 | 1150 | 207.54 | 238671 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 255344 |  |
| 备注：1.以上单价为全费用综合单价（含安装、运输、税费等）；2.以上为暂估量，地点由业主指定，按照中标单价据实结算。 | | | | | | | |