|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁家街道凉风村公路水毁塌方处置工程合同清单明细表 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 合同单价 | 合价（元） |
| 1 | 排水工程-路堑坡体排水-PVC-U排水管-φ100mm | 1.钻孔、清孔； 2.包裹土工布、安装排水管； 3.排水口处理 | m | 10.00 | 58.87 | 55.93 | 559.30 |
| 2 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-钢筋网φ8mm | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 2.坡面整修； 3.钢筋网的制作、运输、挂网、绑扎、支垫、点焊 | kg | 1000.00 | 8.48 | 8.06 | 8060.00 |
| 3 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-喷射混凝土-C25混凝土 | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 2.边坡整修； 3.喷射设备安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、喷射、养生 | m3 | 30.00 | 1096.99 | 1042.14 | 31264.20 |
| 4 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-锚杆-φ18mm | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 2.钻孔、清孔； 3.锚杆及附件的制作、运输、安装； 4.浆液制作、运输、注浆 | m | 300.00 | 42.43 | 40.31 | 12093.00 |
| 5 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-地梁-C30地梁 | 1.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 2.混凝土拌和、运输、喷射、养生 | m3 | 3 | 989.17 | 939.71 | 2819.13 |
| 6 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-地梁-地梁钢筋 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋调直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设及固定 | kg | 100 | 7.50 | 7.13 | 713.00 |
| 7 | 边坡清理-清表、挖台阶 | 1.所有垃圾、有机物残渣、灌木、竹林、胸径(即离地面1.3m高处的直径)小于100mm的树木、石头、废料以及原地面表层300mm腐殖土、草皮、农作物的根系和表土的铲除与开挖； 2.土石方开挖； 3.废料移运至弃土场，运距5km | m3 | 10 | 45.27 | 43.01 | 430.10 |
| 合计 | 总价 |  |  |  |  |  | 53119.60 |

备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。

丁家街道八寿村高家桥水毁零星维修处置工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价（元） | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 3 | 414.8 | 1244.4 |  |
| 2 | 桥梁护栏立柱 | 含运输及转运费；全费用单价（含安全文明施工费） | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 购买钢管，按市场价  据实结算 |
| 3 | 切割拆除、焊接、安装桥梁立柱 | 含切割拆除、专孔（含安全文明施工费） | 工日 | 10 | 380 | 3800 | 技术工 |
| 4 | 桥梁栏杆刷漆 | （含安全文明施工费） | 工日 | 10 | 380 | 3800 |  |
| 5 | 油漆 | （含安全文明施工费） | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 按市场价  据实结算 |
| 6 | 其它事项 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 用于购买  焊条、水泥、租用发动机和焊机，据实结算 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 13844.4 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。 | | | | | | | |

丁家街道长五村小河坝桥水毁工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价 | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 100 | 414.8 | 41480 |  |
| 2 | 直径2米涵管 | 含运输及转运费；含安装全费用单价（含安全文明施工费 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 按市场价  据实结算 |
| 3 | 挖石方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | M3 | 80 | 47.5 | 3800 |  |
| 4 | 模板 |  | 平方米 | 120 | 57 | 6840 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 62120 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。 | | | | | | | |

丁家街道铜瓦村跳敦河桥拱圈加固工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价（元） | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C30混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 50 | 438.3 | 21915 | 桥面加固和拱圈加固使用 |
| 2 | 钢筋 | 含运输及转运费；含安装全费用单价（含安全文明施工费 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 按市场价  据实结算 |
| 3 | 钢筋笼制作 | 钻 孔、安装锚杆、制作钢筋拱圈 | 项目 | 1 | 15000 | 15000 | 按照甲方确定的单价下浮5%据实结算 |
| 4 | 木模板（含配件） | 全费用单价（含安全文明施工费） | 平方米 | 100 | 57 | 5700 |  |
| 5 | 安装护栏 | 产品规格（国标B级，含配套产品）：  1.护栏型号为4320mm×310mm×85mm×3.0mm  2.立柱为114mm×2100mm×4.5 mm，4米栏板配1根立柱，采用Q235冷弯型钢产品，热镀锌表面处理，配同规格规格端头、防阻块、防水帽、螺栓、垫片等。 | 米 | 40 | 156.75 | 6270 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  | 63885 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。 | | | | | | | |

八塘镇农村公路水毁（7.27）维修工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价（元） | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 230 | 414.8 | 95404 |  |
| 2 | C30 混凝土路面 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 13 | 438.3 | 5697.9 |  |
| 3 | 切割破碎挖除 | 混凝土旧路面切割、破碎、挖除、弃渣运输5km等；坑穴的回填、整平 | m3 | 13 | 128.25 | 1667.25 |  |
| 4 | 挖石方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 90 | 47.5 | 4275 |  |
| 5 | 挖土方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 90 | 38 | 3420 |  |
| 6 | 木模板（含配件） | 全费用单价（含安全文明施工费） | 平方米 | 400 | 57 | 22800 |  |
| 7 | 其它材料 |  | 项目 | 1 | 10000 | 10000 | 用于购买钢筋 |
| 8 | 计时工 | 全费用单价（含安全文明施工费） |  | 20 | 171 | 3420 | 用于清理涵洞（据实结算） |
| 9 | 护栏折装 | 原钢板防护栏拆除，防护栏板安装，调试。包含防护栏及立柱材料费外的一切费用，立柱基础采用Ｃ30自拌混凝土回填。 | 米 | 92 | 53 | 4876 |  |
| 10 | 波形梁钢护栏及配套材料 | 产品规格（国标B级，含配套产品）：  1.护栏型号为4320mm×310mm×85mm×3.0mm  2.立柱为114mm×2100mm×4.5 mm，4米栏板配1根立柱，采用Q235冷弯型钢产品，热镀锌表面处理，配同规格规格端头、防阻块、防水帽、螺栓、垫片等。 | 米 | 20 | 156.75 | 3135 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  | 154695.15 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。 | | | | | | | |