X702团黄路段公路修复性养护工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **主要工作内容** | **单位** | **工程量（暂估）** | **合同单价** | **合价(元）** | **备注** |
| 2 | C30 混凝土路面 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 200 | 438.3 | 87660 |  |
| 3 | 切割破碎挖除 | 混凝土旧路面切割、破碎、挖除、弃渣运输5km等；坑穴的回填、整平 | m3 | 200 | 128.25 | 25650 |  |
| 5 | 挖土方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 60 | 38 | 2280 |  |
| 6 | 片石回填 | 全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 60 | 190 | 11400 |  |
| 7 | C20混凝土边沟摊底（厚10CM） | 全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 20 | 414.8 | 8296 |  |
| 8 | 标线施划 | 全费用单价（含安全文明施工费） | 平方米 | 900 | 42.75 | 38475 |  |
| 9 | AC-13细粒式普通沥青混凝土路面（厚5CM） | 1﹒清扫整理下承层；  2﹒普通沥青混凝土拌和、运输，运距综合考虑在内；  3﹒摊铺、整平；  4﹒碾压；  5﹒初期养护  6 .已综合考虑本项目情况较为零星、施工位置分散等因素  7.需完成图示尺寸厚度并接受相关抽检，若超出设计尺寸则不额外增加相应工程量，若未完成则按抽检厚度同比例扣减相应工程量。 | 立方米 | 180 | 1177.84 | 212011.2 | 约3600平方米 |
|  | 粘层沥青 | 1.喷油量:沥青用量0.4kg/m22.包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料 | m2 | 3600 | 1.58 | 5688 |  |
| 10 | 路面及中央分隔带排水-防水层-SBS防水卷材厚3mm | 1、清理道路底层；  2、涂刷基层处理剂；  3、粘贴防水卷材。 | m2 | 400 | 38.99 | 15596 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 407056.2 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。未包含的事项，由业主按照相关规定核价。 | | | | | | | |