八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目

施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

为保证璧山区八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目，达成如下协议：

1. 项目名称：璧山区八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目。

二、项目建设内容及规模、资金：详见附件璧山区八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目单价清单表。

三、甲乙双方的责任

1. 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。

1. 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

质、按量完成项目建设任务。

1. 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

1. 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

进行施工，并按时完成工程建设。

1. 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

1. 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

四、工程建设工期要求：整个工期要求在2024年6月30日前全面完工。

五、工程款及拨付方式

该工程实行总价控制，单价据实结算，最终结算价款=已完成的合格工程量×中标的全费用清单清单单价×0.95。工程总价为320020.62元（叁拾贰万壹拾元陆角贰分整）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、其他事项

本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇农业服务中心一份，八塘镇党政办一份。本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

甲方代表：

经办人：

乙方：

乙方代表：

2024年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八塘镇抗旱水源水毁修复工程项目发包清单** | | | | | | |
| **序号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 320020.62 |  |
| 一 | 龙塘山坪塘 |  |  |  | 232593.21 |  |
| （一） | 上游坝坡 |  |  |  | 108729.54 |  |
| 1 | 原面板表面清理 | m² | 442.725 | 8.5 | 3763.16 |  |
| 2 | 土方开挖 | m³ | 51.48 | 15.48 | 796.91 |  |
| 3 | 石方开挖 | m³ | 34.32 | 91.74 | 3148.52 |  |
| 4 | 黏土夯实回填 | m³ | 47.32 | 32.51 | 1538.37 |  |
| 5 | C25混凝土镇脚 | m³ | 41.6 | 545.08 | 22675.33 |  |
| 6 | C25混凝土面板 | m³ | 88.55 | 533.42 | 47234.34 |  |
| 7 | 钢筋制安 | t | 4.06 | 6377.79 | 25893.83 |  |
| 8 | 651型橡胶止水带 | m | 46.5 | 79.12 | 3679.08 |  |
| （二） | 下游坝坡 |  |  |  | 52194.30 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 122.33 | 15.48 | 1893.67 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 52.43 | 91.74 | 4809.93 |  |
| 3 | 土石夯实回填 | m³ | 70 | 32.51 | 2275.70 |  |
| 4 | 干砌条石镇脚 | m³ | 138.75 | 288.1 | 39973.88 |  |
| 5 | 干砌条石镇脚（旧条石翻安） | m³ | 11.25 | 288.1 | 3241.13 |  |
| （三） | 放水设施 |  |  |  | 5928.30 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 1.63 | 15.48 | 25.23 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 1.09 | 91.74 | 100.00 |  |
| 3 | C20包封混凝土 | m³ | 9.25 | 544.62 | 5037.74 |  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 0.12 | 6377.79 | 765.33 |  |
| （四） | 左岸 |  |  |  | 31751.61 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 9.07 | 15.48 | 140.40 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 6.05 | 91.74 | 555.03 |  |
| 3 | 岩石表面清理 | m² | 98.4 | 8.5 | 836.40 |  |
| 4 | 黏土夯实回填 | m³ | 8.76 | 32.51 | 284.79 |  |
| 5 | C25混凝土镇脚 | m³ | 6.48 | 545.08 | 3532.12 |  |
| 6 | 混凝土面板 | m³ | 18.96 | 533.42 | 10113.64 |  |
| 7 | 钢筋制安 | t | 0.9 | 6377.79 | 5740.01 |  |
| 8 | 651型橡胶止水带 | m | 9.2 | 79.12 | 727.90 |  |
| 9 | Φ18锚筋、长0.8m | 根 | 18 | 24.33 | 437.94 |  |
| 10 | 镀锌方管拆除 | t | 0.66 | 329.11 | 217.21 |  |
| 11 | 复合人行板拆除 | m² | 18 | 61.38 | 1104.84 |  |
| 12 | 镀锌方管安装 | t | 0.264 | 8790.04 | 2320.57 |  |
| 13 | 镀锌方管安装（利用原方钢） | t | 0.396 | 8790.04 | 3480.86 |  |
| 14 | 复合人行板 | m² | 18 | 125.55 | 2259.90 |  |
| （五） | 渠道 |  |  |  | 33989.46 |  |
| 1 | 旧条石拆除 | m³ | 22.5 | 64.47 | 1450.58 |  |
| 2 | C25混凝土边墙 | m³ | 22.5 | 587.04 | 13208.40 |  |
| 3 | C25混凝土底板 | m³ | 3 | 512.15 | 1536.45 |  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 2.79 | 6377.79 | 17794.03 |  |
| 二 | 邓水田山坪 |  |  |  | 36347.43 |  |
| （一） | 左岸 |  |  |  | 25676.37 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 63.294 | 15.48 | 979.79 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 27.126 | 91.74 | 2488.54 |  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 42.9 | 32.51 | 1394.68 |  |
| 4 | M7.5浆砌条石 | m³ | 51.48 | 404.3 | 20813.36 |  |
| （二） | 右岸 |  |  |  | 10671.06 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 32.088 | 15.48 | 496.72 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 13.752 | 91.74 | 1261.61 |  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 16.32 | 32.51 | 530.56 |  |
| 4 | M7.5浆砌条石 | m³ | 14.24 | 404.3 | 5757.23 |  |
| 5 | 碎石垫层 | m³ | 3.563 | 176.82 | 630.01 |  |
| 6 | C25混凝土地面 | m² | 35.63 | 55.99 | 1994.92 |  |
| 三 | 王家桥 |  |  |  | 7330.66 |  |
| 1 | 预制板安装 | m³ | 1.944 | 877.39 | 1705.65 |  |
| 2 | 钢筋制安 | t | 0.34 | 6377.79 | 2168.45 |  |
| 3 | C25混凝土地面 | m³ | 6.48 | 533.42 | 3456.56 |  |
| 四 | 石新山坪塘 |  |  |  | 39019.96 |  |
| （一） | 上游坝坡 |  |  |  | 959.07 |  |
| 1 | 拆除原有防浪板 70mm | m² | 10.5 | 4.36 | 45.78 |  |
| 2 | 土方开挖 | m³ | 1.29 | 15.48 | 19.97 |  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 2.7 | 32.51 | 87.78 |  |
| 4 | 含5%水泥山砂垫层 10mm | m³ | 1.05 | 187.71 | 197.10 |  |
| 5 | 六角形C15砼防浪板护坡 70mm | m³ | 0.735 | 827.82 | 608.45 |  |
| （二） | 防渗墙（左岸及溢流堰） |  |  |  | 16612.38 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 12.18 | 15.48 | 188.55 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 12.18 | 91.74 | 1117.39 |  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 16.133 | 32.51 | 524.48 |  |
| 4 | C25混凝土防渗墙 | m³ | 22.865 | 514.32 | 11759.93 |  |
| 5 | 钢筋制安 | t | 0.283 | 6377.79 | 1804.91 |  |
| 6 | φ18螺纹锚筋 长1m | 根 | 23 | 31.59 | 726.57 |  |
| 7 | 651型橡胶止水带 | m | 6.2 | 79.12 | 490.54 |  |
| （三） | 左岸浆砌条石 |  |  |  | 21448.51 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 33.12 | 15.48 | 512.70 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 33.12 | 91.74 | 3038.43 |  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 28.2 | 32.51 | 916.78 |  |
| 4 | M7.5浆砌条石 | m³ | 42 | 404.3 | 16980.60 |  |
| 五 | 安全生产费 | 项 | 1.50% | 315291.2532 | 4729.37 |  |