璧山区2024年山坪塘整治维修工程

(甘家湾、钻山沟段)施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

为保证璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)，达成如下协议：

1. 项目名称：璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)。

二、项目建设内容及规模、资金：详见附件璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)发包清单表。

三、甲乙双方的责任

1. 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。

1. 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

质、按量完成项目建设任务。

1. 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

1. 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

进行施工，并按时完成工程建设。

1. 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

1. 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

7、对估算价在10万元(含)-50万元(不含)的施工类零星项目未按当期政府投资项目计价原则编制的清单，结算审核时有权对清单单价予以以修正并以修正金额为准。工程竣工结算金额由发包人确定后送璧山区审计局审计、璧山区财政局审核。对纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区审计局审计结算结果为准；对未纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区财政局审核结算结果为准。

四、工程建设工期要求：整个工期要求在2024年11月30日前全面完工。

五、工程款及拨付方式

该工程实行总价控制，单价据实结算，最终结算价款=已完成的合格工程量×中标的全费用清单清单单价×0.95。工程总价为179631.72元（壹拾柒万玖仟陆佰叁拾壹元柒角贰分）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、其他事项

本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇农业服务中心一份，八塘镇党政办一份。本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

甲方代表：

经办人：

乙方：

乙方代表：

2024年 月 日

|  |
| --- |
| **璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)发包清单表** |
| 项目名称：璧山区八塘镇2024年山坪塘整治工程(甘家湾、钻山沟段) |  |  | 审核单位：重庆市璧山区八塘镇人民政府 |
| **序号** | **单项名称** | **单位** | **审定** |
| **工程量** | **综合单价** | **合计（元）** |
|  | **建筑工程** |  |  |  | **170146.07**  |
| **一** | **甘家湾山坪塘** |  |  |  | **98099.98**  |
| **（一）** | **上游坝坡** |  |  |  | **55184.64**  |
| 1 | 清淤 | m³ | 224 | 126.92 | 28430.08  |
| 2 | 粘土防渗铺盖 | m³ | 224 | 119.44 | 26754.56  |
| **（二）** | **下游坝坡** |  |  |  | **4935.89**  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 12.66 | 16.31 | 206.48  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 1.43 | 96.68 | 138.25  |
| 3 | 土石夯实回填 | m³ | 7.25 | 34.96 | 253.46  |
| 4 | 干砌条石镇脚 | m³ | 12.15 | 322.72 | 3921.05  |
| 5 | 条石表面标打 | m² | 16 | 26.04 | 416.64  |
| **（三）** | **坝顶** |  |  |  | **6844.56**  |
| 1 | 拆除砼路面 | m² | 5.08 | 261.09 | 1326.34  |
| 2 | 拆除浆砌条石框格 | m³ | 1.29 | 69.32 | 89.42  |
| 3 | 大坝夯实回填黏土 | m³ | 4.26 | 71.66 | 305.27  |
| 4 | 浆砌条石框格 | m³ | 1.29 | 450.27 | 580.85  |
| 5 | 碎石垫层 100mm | m³ | 5.08 | 205.44 | 1043.64  |
| 6 | C20混凝土路面 | m² | 50.77 | 61.63 | 3128.96  |
| 7 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 8.1 | 19.65 | 159.17  |
| 8 | 条石表面标打 | m² | 8.1 | 26.04 | 210.92  |
| **（四）** | **放水设施** |  |  |  | **7238.23**  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 5.1 | 16.31 | 83.18  |
| 2 | 夯实回填黏土 | m³ | 5.1 | 34.96 | 178.30  |
| 3 | C20W4包封混凝土 | m³ | 9.02 | 612.49 | 5524.66  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 0.04 | 6779.4 | 271.18  |
| 5 | 条石表面标打 | m² | 45.35 | 26.04 | 1180.91  |
| **（五）** | **溢洪道** |  |  |  | **23896.67**  |
| 1 | 钢筋砼预制板拆除 | m² | 12.48 | 4.69 | 58.53  |
| 2 | 拆除混凝土底板 | m³ | 0.96 | 255.87 | 245.64  |
| 3 | 拆除浆砌条石 | m³ | 46.62 | 69.32 | 3231.70  |
| 4 | 土方开挖 | m³ | 10.36 | 16.31 | 168.97  |
| 5 | 土方夯实回填 | m³ | 2.28 | 34.96 | 79.71  |
| 6 | 旧条石翻安（M7.5浆砌条石） | m³ | 23.95 | 217.44 | 5207.69  |
| 7 | M7.5浆砌条石 | m³ | 22 | 444.55 | 9780.10  |
| 8 | C20砼底板 | m³ | 3.45 | 570.32 | 1967.60  |
| 9 | C25预制钢筋砼板 | m³ | 1.79 | 932.44 | 1669.07  |
| 10 | M10水泥砂浆开槽勾缝 |  | 32.56 | 19.65 | 639.80  |
| 11 | 条石表面标打 |  | 32.56 | 26.04 | 847.86  |
| **二** | **钻山沟山坪塘** |  |  |  | **72046.09**  |
| **（一）** | **上游坝坡** |  |  |  | **34503.56**  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 31.26 | 16.31 | 509.85  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 3.08 | 96.68 | 297.77  |
| 3 | 黏土夯实回填 | m³ | 25.16 | 34.96 | 879.59  |
| 4 | C20W4混凝土防渗墙 | m³ | 36.28 | 612.49 | 22221.14  |
| 5 | 钢筋制安 | t | 0.65 | 6779.40  | 4406.61  |
| 6 | φ18螺纹锚筋 | 根 | 37 | 36.64 | 1355.68  |
| 7 | 651型橡胶止水带 | m | 20.4 | 93.56 | 1908.62  |
| 8 | 条石表面标打 | m² | 112.3 | 26.04 | 2924.29  |
| **（二）** | **坝顶** |  |  |  | **15236.44**  |
| 1 | 拆除砼路面 | m² | 11.62 | 261.09 | 3033.87  |
| 2 | 拆除浆砌条石框格 | m³ | 3.09 | 69.32 | 214.20  |
| 3 | 浆砌条石框格 | m³ | 3.09 | 450.27 | 1391.33  |
| 4 | 碎石垫层 100mm | m³ | 11.66 | 205.44 | 2395.43  |
| 5 | C20混凝土路面 | m² | 116.62 | 61.63 | 7187.29  |
| 6 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 22.2 | 19.65 | 436.23  |
| 7 | 条石表面标打 | m² | 22.2 | 26.04 | 578.09  |
| **（三）** | **放水设施** |  |  |  | **12640.36**  |
| 1 | 拆除浆砌条石 | m³ | 13.96 | 69.32 | 967.71  |
| 2 | 拆除干砌条石 | m³ | 1 | 20.17 | 20.17  |
| 3 | 土方开挖 | m³ | 30.25 | 16.31 | 493.38  |
| 4 | 夯实回填黏土 | m³ | 29.33 | 34.96 | 1025.38  |
| 5 | M7.5浆砌条石 | m³ | 12.66 | 444.55 | 5628.00  |
| 6 | 干砌条石恢复 | m³ | 1 | 322.72 | 322.72  |
| 7 | 1.0MpaΦ160PE100放水管 | m | 11.5 | 106.52 | 1224.98  |
| 8 | 截流环 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00  |
| 9 | 拦污栅（含安装） | 套 | 1 | 230.00 | 230.00  |
| 10 | 闸阀井 | 个 | 1 | 780.00 | 780.00  |
| 11 | 软密封暗杆闸阀Z45X-16 DN150（含安装） | 个 | 1 | 1588.03 | 1588.03  |
| **（四）** | **溢洪道** |  |  |  | **9665.73**  |
| 1 | 钢筋砼预制板拆除 | m² | 8.82 | 4.69 | 41.37  |
| 2 | 拆除混凝土底板 | m³ | 1.73 | 261.09 | 451.69  |
| 3 | 拆除浆砌条石 | m³ | 18.98 | 69.32 | 1315.69  |
| 4 | 旧条石翻安（M7.5浆砌条石） | m³ | 18.01 | 217.44 | 3916.09  |
| 5 | M7.5浆砌条石 | m³ | 1.29 | 444.55 | 573.47  |
| 6 | C20砼底板 | m³ | 1.76 | 570.32 | 1003.76  |
| 7 | C25预制钢筋砼板 | m³ | 1.06 | 932.44 | 988.39  |
| 8 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 30.1 | 19.65 | 591.47  |
| 9 | 条石表面标打 | m² | 30.1 | 26.04 | 783.80  |
| **三** | **其他临时工程** | **项** | **3.00%** | **170146.07**  | **5104.38**  |
| **四** | **二类费用** |  |  |  | **4381.26**  |
| 1 | 安全生产费 | 项 | 2.50% | 175250.46  | 4381.26  |
| **合 计** |  |  |  | **179631.72**  |