**璧山区茅莱山隧道完善安防、公交站设施项目工程清单**

**最高限价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **主要工作内容** | **单位** | **最高限价单价** | **备注** |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 436.63 |  |
| 2 | 挖土方(或石方） | 运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 40 |  |
| 3 | 安装普通型防护栏 | 工作内容：   1. 拆除损坏的护栏板、立柱（间隔4米1根立柱），重新安装立柱、栏板，调试，立柱基础采用C30自拌混凝土回填。（包含除防护栏及立柱配套材料费外的一切费用，包括人工费、   钻孔、混凝土、税费） | m | 165 |  |
| 4 | AC-20沥青混凝土基层 | 1﹒清扫整理下承层； 2﹒普通沥青混凝土拌和、运输，运距综合考虑在内； 3﹒摊铺、整平； 4﹒碾压； 5﹒初期养护 6 .已综合考虑本项目情况较为零星、施工位置分散等因素 7.需完成图示尺寸厚度并接受相关抽检，若超出设计尺寸则不额外增加相应工程量，若未完成则按抽检厚度同比例扣减相应工程量。 | M3 | 1112.54 |  |
| 5 | AC-13沥青混凝土面层 | 1﹒清扫整理下承层； 2﹒普通沥青混凝土拌和、运输，运距综合考虑在内； 3﹒摊铺、整平； 4﹒碾压； 5﹒初期养护 6 .已综合考虑本项目情况较为零星、施工位置分散等因素 7.需完成图示尺寸厚度并接受相关抽检，若超出设计尺寸则不额外增加相应工程量，若未完成则按抽检厚度同比例扣减相应工程量。 | M3 | 1239.83 |  |
| 6 | 公交车站牌 | 国标产品规格（含配套产品、含安装费用）： 1.Φ114mm×3mm×4000mm单立柱 2.版面规格1200mm×800mm，1.5 mm厚铝合金板 3.直埋式镀锌钢管（含混凝土底座人工、材料） | 块 | 1000 |  |
| 7 | 热容标线 | 国标产品规格： 1.设置路面车行道分界线、边缘线、导向标志等（技术指标参照《路面标线涂料》JT/T208等相关规范要求。 | M2 | 45 |  |
| 8 | 热容震荡标线 | 工作内容（含安装费用、辅材等所有费用）： 1.热熔标线（突起型) 1.设置于长下坡、急弯危险路段的热熔突起型标线。（技术指标参照《路面标线涂料》JT/T208等相关规范要求） | M2 | 160 |  |
| 9 | 吊车租用 | 全费用单价（含安全文明施工费） | 小时 | 200 |  |
| 10 | 技术工 | 全费用单价（含安全文明施工费） | 工日 | 400 |  |
| 11 | 红砖砌花台 | 全费用单价（含安全文明施工费，花台所需材料） | 处 | 4000 | 经核价后据实结算 |