**关于璧山区来凤街道石安夜市项目相关问题说明**

1.超市规格钢棚。

2.钢骨架部分,其中：规格为200\*200、150\*50、200\*100、120\*60、100\*100、120\*120、150\*150钢骨架厚度按4mm，100\*60、40\*80钢骨架厚度按3mm，60\*30、30\*30钢骨架厚度按2mm。所有钢结构刷漆按木纹漆按2遍。

3.污水井按直径1.6米，审核按直径0.7米，盖板按700轻型铸铁盖板。

4.水沟做法按10cmC20垫层，砖砌12墙沟壁，面层抹20厚1:2.5水泥砂浆。

5.厕所隔断按10mm厚PVC板。

6.LED工矿灯按LED24W。LED日光灯按28w。

7.平面招牌按发光灯箱。

8.管理房外墙漆按2遍防水腻子，2遍外墙乳胶漆。

9.告示栏按1cm厚PVC板。

10.成品化粪池5立方。

11.B2永久性围挡。

重庆市璧山区来凤街道安乐村股份经济联合社

2025.7.29