三笋路零星维修项目清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **主要工作内容** | **单位** | **工程量（暂估）** | **最高限价单价** | **最高限价合价（元）** | **备注** |
| 1 | AC-13细粒式改性沥青混凝土路面 | 1﹒清扫整理下承层；  2﹒改性沥青混凝土拌和、运输，运距综合考虑在内；  3﹒摊铺、整平；  4﹒碾压；  5﹒初期养护  6 .已综合考虑本项目情况较为零星、施工位置分散等因素  7.需完成图示尺寸厚度并接受相关抽检，若超出设计尺寸则不额外增加相应工程量，若未完成则按抽检厚度同比例扣减相应工程量。 | m3 | 50 | 1252.65 | 62632.5 |  |
| 2 | 购置涵管 | 涵管直径900mm | m | 40 |  | 10000 | 仅材料、据实，暂定。 |
| 3 | C20水泥混凝土（挡墙、边沟、及路基） | 1﹒清理下承层；  2﹒模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养，运距综合考虑在内；  3﹒混凝土运输、浇筑、养生，运距综合考虑、碾压、整平及初期养护等；  4. 全费用单价（含安全生产费等所有费用） | m3 | 70 | 414.8 | 29036 |  |
| 4 | 清理土方 | 机械、土方、弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 80 | 38 | 3040 |  |
| 5 | 清理石方 | 机械、石方、破碎和清理、弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 120 | 47.5 | 5700 |  |
| 6 | 计时工 | 未包含在综合单内的项目 | m | 20 | 171 | 3420 |  |
| 7 | 公路养护灌缝 | 含运输、人工、材料；全费用单价（含安全文明施工费） | m | 180 | 5.22 | 939.6 |  |
| 8 | 水泥混凝土切割、破碎、挖除 | 运输、渣场费、运距5Km；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 110 | 128.25 | 14107.5 |  |
| 9 | 片石换填 | 含材料运输、运输及转运费（运距15KM）、碾压、整平；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 50 | 190 | 9500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 138375.6 |  |
| 备注：施工地点由业主指定，无施工图，据实结算 | | | | | | | |