重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

为保证重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目，达成如下协议：

1. 项目名称：重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目。

二、项目建设内容及规模、全费用单价：详见重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目附件。

三、甲乙双方的责任

1. 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。

1. 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

质、按量完成项目建设任务。

1. 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

1. 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

进行施工，并按时完成工程建设。

1. 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

1. 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

四、工程建设工期要求：30天。

五、工程款及拨付方式

该工程实行总价控制，单价据实结算。工程总价为429182.04元（肆拾贰万玖仟壹佰捌拾贰元零肆分），结算价=已完成合格工程量\*全费用清单表\*92%。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照施工进度和上级部门划款进度进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、其他事项

1. 本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇产业发

展服务中心一份，八塘镇党政办一份。

1. 本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕

自动失效。

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

甲方代表：

乙方：

乙方代表：

 年 月 日

附件

|  |
| --- |
| **重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目工程量及全费用清单表** |
| 工程名称：重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
|  | E | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010403003001 | 浆砌片石花台 | [项目特征]1.石料种类、规格:片石2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.吊装3.砌石4.石表面加工5.勾缝6.材料运输 | m3 | 90 | 546.49 | 49184.1 |  |  |
| 2 | 010403003002 | 浆砌条石挡墙 | [项目特征]1.石料种类、规格:毛条石2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.吊装3.砌石4.石表面加工5.勾缝6.材料运输 | m3 | 37.5 | 539.48 | 20230.5 |  |  |
| 3 | 050102003001 | 刚竹 | [项目特征]1.竹种类:刚竹2.竹胸径或根盘丛径:2cm-4cm3.养护期:1年[工作内容]1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 500 | 18.99 | 9495 |  |  |
| 本页小计 | 78909.6 |  |  |
| **重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目工程量及全费用清单表** |
| 工程名称：重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 4 | 050101009001 | 种植土回填 | [项目特征]1.回填土质要求:种植土2.取土运距:5km3.回填厚度:按实[工作内容]1.土方挖、运2.回填3.找平、找坡4.废弃物运输 | m3 | 100 | 40.35 | 4035 |  |  |
| 5 | 050102002001 | 木春菊 | [项目特征]1.种类:木春菊2.栽植密度:49株/m23.养护期:1年[工作内容]1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 3000 | 96.56 | 289680 |  |  |
| 6 | 010403003003 | 片石文化墙 | [项目特征]1.石料种类、规格:片石2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.吊装3.砌石4.石表面加工5.勾缝6.材料运输 | m3 | 13.5 | 546.49 | 7377.615 |  |  |
| 本页小计 | 301092.615 |  |  |
| **重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目工程量及全费用清单表** |
| 工程名称：重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 7 | 010401012001 | 花台M7.5砌青砖 | [项目特征]1.零星砌砖名称、部位:花台2.砖品种、规格、强度等级:青砖3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料运输 | m3 | 6 | 1250 | 7500 |  |  |
| 8 | 050102002002 | 红叶石楠球 | [项目特征]1.种类:红叶石楠2.冠丛高:1m3.冠幅:1-1.2m4.养护期:1年[工作内容]1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 150 | 135 | 20250 |  |  |
| 9 | 050102002003 | 千层金球 | [项目特征]1.种类:千层金2.冠丛高:1m3.冠幅:1-1.2m4.养护期:1年[工作内容]1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 150 | 125 | 18750 |  |  |
| 本页小计 | 46500 |  |  |
| **重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目工程量及全费用清单表** |
| 工程名称：重庆市璧山区八塘镇五宏路人居环境整治项目 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 10 | 050102002004 | 三角梅球 | [项目特征]1.种类:三角梅2.冠丛高:0.6-0.7m3.冠幅:0.5-0.6m4.养护期:1年[工作内容]1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 800 | 50 | 40000 |  |  |
| 本页小计 | 40000 |  |  |
| 合 计 | 466502.215 |  |  |