河边镇农村公路水毁修复项目合同清单明细表

表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价 | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 225 | 414.8 | 93330 |  |
| 2 | C30 混凝土路面 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 17 | 438.3 | 7451.1 |  |
| 3 | 切割破碎挖除 | 混凝土旧路面切割、破碎、挖除、弃渣运输5km等；坑穴的回填、整平 | m3 | 17 | 128.25 | 2180.25 |  |
| 4 | 拆装防护栏 | 全费用单价（含安全文明施工费） | m | 28 | 53 | 1484 |  |
| 5 | 挖土方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 415 | 38 | 15770 |  |
| 6 | 片石回填 | 全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 105 | 190 | 39558 |  |
| 7 | 木模板（含配件） | 全费用单价（含安全文明施工费） | 平方米 | 350 | 57 | 19950 |  |
| 8 | 其它材料 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 用于购买涵管等，据实结算 |
| 9 | 波形梁钢护栏及配套材料 | 产品规格（国标B级，含配套产品）：1.护栏型号为4320mm×310mm×85mm×3.0mm2.立柱为114mm×2100mm×4.5 mm，4米栏板配1根立柱，采用Q235冷弯型钢产品，热镀锌表面处理，配同规格规格端头、防阻块、防水帽、螺栓、垫片等。 | 米 | 72 | 156.75 | 11286 |  |
| 10 | 钢筋 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 据实结算 |
| 11 | 计时工 |  | 工日 | 20 | 171 | 3420 | 用于清单1.2、3.4.5.6.7.8.9.10.12单项以外的事项 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 226174.65 |  |
|  |

表二：大铁路

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 合同单价 | 合价 |
| 1 | 排水工程-路堑坡体排水-PVC-U排水管-φ100mm | 1.钻孔、清孔；2.包裹土工布、安装排水管；3.排水口处理 | m | 12.00  | 55.93  | 671.12  |
| 2 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-钢筋网φ8mm | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养；2.坡面整修；3.钢筋网的制作、运输、挂网、绑扎、支垫、点焊 | kg | 800.00  | 8.06  | 6444.80  |
| 3 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-喷射混凝土-C25混凝土 | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养；2.边坡整修；3.喷射设备安装、拆除；4.混凝土拌和、运输、喷射、养生 | m3 | 12.00  | 1042.14  | 12505.69  |
| 4 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-锚杆-φ18mm | 1.脚手架制作、运输、安装、拆除、维修、保养；2.钻孔、清孔；3.锚杆及附件的制作、运输、安装；4.浆液制作、运输、注浆 | m | 40.00  | 40.31  | 1612.34  |
| 5 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-地梁-C30地梁 | 1.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；2.混凝土拌和、运输、喷射、养生 | m3 | 1 | 939.71  | 939.71  |
| 6 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护-喷射混凝土和喷浆防护-地梁-地梁钢筋 | 1.钢筋的保护、储存及除锈；2.钢筋调直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设及固定 | kg | 80 | 7.13  | 570.00  |
| 7 | 边坡清理-清表、挖台阶 | 1.所有垃圾、有机物残渣、灌木、竹林、胸径(即离地面1.3m高处的直径)小于100mm的树木、石头、废料以及原地面表层300mm腐殖土、草皮、农作物的根系和表土的铲除与开挖；2.土石方开挖；3.废料移运至弃土场，运距5km | m3 | 2 | 43.01  | 86.01  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22829.67  |

备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。未包含的事项，由业主按照相关规定核价。

福绿镇农村公路水毁修复工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价 | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 23 | 414.8 | 9540.4 |  |
| 2 | 挖土方 | 机械、土方、 弃渣外运、渣场费全费用单价（含安全文明施工费 | m3 | 20 | 38 | 760 |  |
| 3 | 护栏拆装 | 全费用单价（含安全文明施工费） | 米 | 12 | 53 | 636 |  |
| 4 | 木模板（含配件） | 全费用单价（含安全文明施工费） | 平方米 | 90 | 57 | 5130 |  |
| 5 | 其它材料 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 用于购买钢筋等，据实结算 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 19066.4 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。未包含的事项，由业主按照相关规定核价 |

璧城街道农村公路水毁修复工程合同清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 合同单价 | 合价(元） | 备注 |
| 1 | C20混凝土挡墙 | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 53 | 414.8 | 21984.4 |  |
| 2 | 计时工 | 全费用单价（含安全文明施工费） | 工日 | 10 | 171 | 1710 | 用于清单1.3.4.5清单项以外的事项 |
| 3 | 木模板 | 全费用单价（含安全文明施工费） | m2 | 66 | 57 | 3762 |  |
| 4 | 片石回填 | 全费用单价（含安全文明施工费） | M3 | 15 | 190 | 2850 |  |
| 5 | 挖土方 | 全费用单价（含安全文明施工费） | M3 | 42 | 37 | 1554 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 31860.4 |  |
| 备注：以上工程量为暂估量，施工地点由业主指定，无施工图，按照中标单价据实结算。未包含的事项，由业主按照相关规定核价 |